上饶职业技术学院网络与信息系统安全加固设备清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 主要功能 | 单位 | 数量 |
| 1 | **互联网出口防火墙** | 标准2U机箱，单电源，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，另有2个接口板卡扩展插槽，1个Console口，支持液晶屏，含4个万兆SFP+插槽，含三年硬件维保服务；含3年全功能模块升级订阅服务包（应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库，入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务）网络层吞吐量22G，并发连接≥400万，每秒新建连接数28万 | 台 | 1 |
| 2 | **数据中心防火墙** | 标准2U机箱，机架式设备，标准配置6个10/100/1000M自适应电口、4个千兆光口，2口万兆光口板卡，另有1个接口板卡扩展插槽，1个Console口，支持液晶屏，含3年硬件维保服务；三年威胁情报订阅服务。网络层吞吐量10G，应用层吞吐量≥6Gbps，并发连接≥230万，每秒新建连接数15万 | 台 | 1 |
| 3 | **Web应用安全防护** | 标准2U机架式设备，1个扩展插槽。标准配置千兆6个10/100/1000M自适应电口，4个千兆SFP光口，2个万兆SFP+光口，1个Console口，2个USB口，含三年WAF软件特征库服务，三年硬件维修服务。网络吞吐量5Gbps，应用层处理能力≥1.5Gbps，网络并发连接数110万，HTTP并发70万，HTTP新建连接数≥12000/s | 台 | 1 |
| 4 | **安全接入网关** | VPN专用系统主机，机架式设备，6\*10/100/1000电口，1个扩展槽，单台支持最大并发用户数300；含链路加密、扩展支持国密算法、访问控制、动态令牌认证、门户式单点登录、轻量级EMM、日志追溯等功能，含300用户授权许可，三年硬件质保服务。 | 台 | 1 |
| 5 | **服务器杀毒软件平台** | 控制中心：采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、统一管控、统一终端准入合规、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能；本次授权22个客户端（12台windows Server、10台linux Server） | 台 | 1 |
| 6 | 机架式灭火器 | RTFM3.6 一体化机架式灭火装置 七氟丙烷 计量2.88482.6\*600\*89 17KG | 套 | 2 |
| 7 | 防雷设施 | 机房设备与机柜接地，接地铜排40\*3、静电泄放接地线（对等接地）ZR-BVR-10、金属软管20MM | 套 | 1 |
| 8 | 防盗窗 | 不锈钢防盗窗 | 平米 | 11.6 |
| 9 | 摄像机 | 高清网络红外枪机，130万像素 | 套 | 4 |
| 10 | 机房管理制度牌 | KT板+边框、40x60cm | 块 | 4 |